稳恒磁场小结
一、磁场
· 磁力线的特点
· 磁力线是无头无尾的闭合线
· 与电流相互套连，服从右手螺旋定则
· 磁力线不相交
· 磁力线切线方向为磁感应强度B的方向
· 垂直B的单位面积上穿过的磁力线条数为磁感应强度B的大小
· 磁通量

· 磁场的高斯定理

二、磁力
· 运动电荷受到的磁力——洛伦兹力
· 
· 大小：
· 方向：右手定则。Q为负时，f反向。
· 做功：洛伦兹力始终与电荷运动方向垂直，故f对电荷不做功。
· 运动：圆周运动

· 应用：速度选择器 
· 应用：阴极射线管测电子荷质比
· 应用：质谱仪
· 霍尔效应
· 内容：在一个通有电流的导体(或半导体)板上，若垂直于板面施加一磁场，则在与电流和磁场都垂直的方向上，板面两侧会出现微弱电势差。
· 公式（及推导）：

· 霍尔系数K

· 区分半导体材料中载流子的类型：N-type电子型 or P-type空穴型
· 载流导线所受的磁力——安培力
· 
· 大小：
· 方向：右手定则。
· 同向电流相互吸引，异向电流相互排斥。
· 在均匀磁场中，任意形状的载流导线闭合回路不受磁场力的作用。
